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SECCIÓN 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICA/S MÍNIMAS REQUERIDAS Y OFERTADAS
SDC- PCVC/92856/007-2026 Elaboración, Impresión e Instalación de Rótulos; DOCUMENTOS Y FORMATOS A PRESENTAR

· Todos los materiales para cotizar deberán ser nuevos, sin uso.
· [bookmark: _heading=h.3znysh7]Deberá adjuntarse a la oferta, cuando aplique, la literatura descriptiva (folletos, fotos, catálogos, información técnica) sobre el tipo, marca y modelo de los productos a efectos de facilitar la evaluación de los requerimientos por parte del Comité de Evaluación.

Cuadro de requerimientos generales

	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
	Especificaciones técnicas ofertadas
(A ser llenado por el oferente en respuesta a lo que su servicio/producto ofrece de acuerdo a lo requerido)

	EXCLUYENTES
	 

	Documentación obligatoria[footnoteRef:1] [1:  Presentar la documentación obligatoria únicamente una vez.] 

	a) Carta Sección 2 (a) -   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA SDC- PCVC/92856/007-2026 Elaboración, Impresión e Instalación de Rótulos, firmada por el representante legal de la empresa oferente (Sección 2 (a) adjunta).
	

	
	b) Sección 2 (b) Formulario de Especificaciones Mínimas Requeridas debidamente completado y firmado por el representante legal de la empresa
	

	
	c) Sección 2 (c). Formulario de lista de precios de bienes y servicios conexos de la SDC debidamente completado y firmado por el representante legal de la empresa.
	

	
	d) Copia de la patente de comercio de empresa y/o Sociedad.
	 

	
	e) Copia del nombramiento del Representante Legal (No aplica para empresa individual).
	 

	
	f) Copia del documento personal de Identificación (DPI) del Representante Legal o del Propietario, según corresponda.
	 

	
	g) Copia de la Constancia de Registro Tributario Unificado (RTU) Actualizado a 2026.
	 





Carta Sección 2 (a) -   CARTA DE PRESENTACIÓN DE SDC- PCVC/92856/007-2026 Elaboración, Impresión e Instalación de Rótulos, firmada por el representante legal de la empresa oferente


Estimados señores:

Tras haber examinado la totalidad de los documentos SDC- PCVC/92856/007-2026 Elaboración, Impresión e Instalación de Rótulos, los suscritos ofrecemos proveer y entregar (indicar breve descripción del/de los ítems/lotes y servicios ofertados) de conformidad con los diseños, condiciones y especificaciones por la suma de (indicar monto total de la oferta en palabras y cifras) o el monto que se determine por adjudicación con base al formulario de oferta que se adjunta a la presente propuesta y que forma parte integrante de ella.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas dentro de (indicar número de días) días calendario y a completar la entrega de todos los artículos dentro de los (indicar número de días) días calendario siguientes a la fecha de firma de la orden de compra. A su vez, en caso de ser requerido, nos comprometemos a entregar una garantía bancaria por un monto de por lo menos el (N/A) por ciento del total de la adquisición para asegurar el debido cumplimiento de la misma.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de 90 días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Esta oferta, junto con la aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme una orden de compra formal.


Fecha: _____________________________________________


Nombre y Firma: _____________________________________ En calidad de: Representante Legal


Legalmente autorizado para firmar la oferta en nombre de: ___________________________________ (nombre de la empresa)
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Sección 2 (b) Formulario de Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas debidamente completado y firmado por el representante legal de la empresa.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES SOLICITADOS: 
Lote único: Elaboración, Impresión e Instalación de Rótulos
	No. Ítem
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
(A ser llenado por el oferente en respuesta a lo requerido)

	
	Producto
	Especificaciones
	Unidad de medida
	Cantidad
	Lugar de entrega (Municipios)
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Rótulo de Bienvenida de PRM Zunil en Quetzaltenango.










































	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 


1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo con el siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:
Nota: las imágenes se proveerán en la mejor calidad disponible.
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Parque Regional Municipal de Zunil, municipio de Zunil, en el departamento de Quetzaltenango
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Rótulo de Orientación de PRM Zunil en Quetzaltenango.


	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.
b) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.
c) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.



1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo con el siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:
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Parque Regional Municipal de Zunil, municipio de Zunil, en el departamento de Quetzaltenango
	

	3
	Rotulo de Bienvenida
Parque Regional Municipal Concepción Chiquirichapa, Concepción Chiquirichapa en Quetzaltenango.



	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 

Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo con el siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:
[image: ]

	Unidad

	1

	Parque Regional Municipal Concepción Chiquirichapa, Concepción Chiquirichapa en Quetzaltenango
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Rotulo de Orientación
Parque Regional Municipal Concepción Chiquirichapa, Concepción Chiquirichapa en Quetzaltenango


	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

b) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

c) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 


1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo con el siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:

[image: ]

Sujeto a versión final*
	Unidad

	1

	Parque Regional Municipal Concepción Chiquirichapa, Concepción Chiquirichapa en Quetzaltenango
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	Rotulo de Bienvenida
Parque Nacional Cerro el Baúl


	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo al siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:

[image: ]


	Unidad

	1

	Parque Nacional Cerro el Baúl
En Quetzaltenango
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	Rotulo de Orientación
Parque Nacional Cerro el Baúl

	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

b) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

c) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo al siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:

[image: ]
*Sujeto a versión final


	Unidad
	1
	Parque Nacional Cerro el Baúl
En Quetzaltenango
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Rótulo de Bienvenida PRM Astillero Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos 
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  


b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo con el siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:
[image: ]
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Parque Regional Municipal de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos.
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Rótulo Orientación de PRM Astillero Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.
b) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

c) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  

Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo al siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:
[image: ]
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Parque Regional Municipal de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos.
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Rótulo de Bienvenida PRM Astillero Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos. 
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo al siguiente diseño e incluir la  información aquí presentada:
[image: ]
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Parque Regional Municipal Astillero Municipal de San Cristóbal Cucho, Departamento de San Marcos.
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Rótulo Orientación de PRM Astillero Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos.






















































Rotulo de Bienvenida
Parque Regional Municipal Quetzalí, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.




























































Rotulo de Orientación
Parque Regional Municipal Quetzalí, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos


























































Rotulo de Bienvenida Parque Regional Ox´ijuy´u, Astillero Municipal San Juan Alotenango, San Juan Alotenango, Sacatepéquez.














































	
1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

b) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

c) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo con el siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:

[image: ]

1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo con el siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:
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1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

b) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

c) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo al siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:
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1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo al siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:
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Parque Regional Municipal Astillero Municipal de San Cristóbal Cucho, Departamento de San Marcos.
































































Parque Regional Municipal Quetzalí, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

























































































































Parque Regional Ox´ijuy´u, Astillero Municipal San Juan Alotenango, San Juan Alotenango, Sacatepéquez.
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	Rotulo de Orientación Parque Regional Ox´ijuy´u, Astillero Municipal San Juan Alotenango, San Juan Alotenango, Sacatepéquez
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

a) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

b) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo al siguiente diseño e incluir la información aquí presentada:

[image: ]
Sujeto a versión final*
	
Unidad
	
1
	
	

	15
	Rotulo de Bienvenida
Parque Regional Municipal Joya Grande, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo al siguiente diseño e incluir la  información aquí presentada:
[image: ]


	Unidad
	1
	Parque Regional Municipal Joya Grande, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
	

	16.
	Rotulo de Orientación
Parque Regional Municipal Joya Grande, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.2Instalación
c) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

d) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

e) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

1.5 Diseño y contenido del rótulo
El rotulo deberá elaborarse de acuerdo al siguiente diseño e incluir la  información aquí presentada:
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Sujeto a versión final*
	Unidad
	1
	Parque Regional Municipal Joya Grande, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
	

	
	Registro: (Ninguno)
	
	
	
	
	

	
	Plazo y condiciones de entrega: La orden de compra será emitida después de la adjudicación, la cual deberá firmar el oferente. Las entregas (instalación de rótulos en los PRM) se deberán realizar en un máximo de seis (6) semanas después de notificada la adjudicación y firma de la orden de compra por el proveedor adjudicado. 

Se deberá realizar una visita al lugar o coordinar con el responsable de cada PRM (El proyecto proporcionará los contactos) para definir los puntos de instalación de los rótulos.  Estos puntos deberán de ser consensuados con las municipalidades y áreas protegidas a las que correspondan; y contar con el VoBo, de la Unidad de Coordinación del Proyecto.

El proveedor seleccionado deberá proponer un cronograma de entrega, en conjunto con las representantes de los Parques Regionales Municipales y de las Municipalidades de: 

1. Parque Regional Municipal Zunil, Zunil, Quetzaltenango.
2. Parque Regional Municipal Concepción Chiquirichapa, Concepción Chiquirichapa en Quetzaltenango. *
3. Parque Regional el Baúl en Quetzaltenango. *
4. Parque Regional Municipal, Astillero Municipal Esquipulas Palo Gordo, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos. 
5. Astillero Municipal de San Cristóbal Cucho, San Cristóbal Cucho, San Marcos.
6. Parque Regional Municipal Quetzalí, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
7. Parque Regional Ox´ijuy´u, Astillero Municipal San Juan Alotenango, San Juan Alotenango, Sacatepéquez. *
8. Parque Regional Municipal Joya Grande, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango. *
*Sujeto a version final


	

	
	Forma de pago:  Se requiere crédito de un máximo de 30 días para gestión de cheque o transferencia después de entregado los productos.
	

	
	EXCLUYENTES
· Otras especificaciones diferentes a las mínimas solicitadas: capacidad diferente, material no adecuado, controles diferentes.  Lugares de entrega distintos a los solicitados
	

	
	
· CONSIDERACIONES IMPORTANTES
	

	
	Se adjudicará el lote completo a mismo proveedor, según le convenga al proyecto.
De acuerdo con el régimen tributario, el PNUD entregará una exención del Impuesto al Valor Agregado. 
	

	
	
Declaro de conformidad que todas las especificaciones técnicas solicitadas en la SDC- PCVC/92856/007-2026 Elaboración, Impresión e Instalación de Rótulos han sido comprendidas perfectamente, que serán sostenidas y cumplidas ante el Comprador, en caso de ser adjudicados.

Nombre del Representante Legal del Oferente: 							

Nombre del Oferente: 										

Firma:   						                Sello:  			________	

	













Diagrama 1. instalación de rótulos de Bienvenida
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Diagrama 1





Diagrama 2. instalación de rótulos de Orientación
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Diagrama 2
	
	
	



NOTA: En caso se requiera detalles de los diseños y diagramas para preparar su oferta, se puede consultar al correo cadenavolcanica.gt@gmail.com 
2

Sección 2 (c) Formulario de lista de precios de bienes y servicios conexos de la SDC- PCVC/92856/007-2026 Elaboración, Impresión e Instalación de Rótulos 
[bookmark: _heading=h.2et92p0]
LOTE Único: Elaboración, Impresión e Instalación de Rótulos.

Nombre del Oferente: _______________________________________________________

Fecha: ______________ Firma del Representante Legal del Oferente: __________________________________________Sello


LOTE Único: Elaboración, Impresión e Instalación de Rótulos.
	Breve descripción de los bienes (y servicios conexos ofertados)



	No. Ítem
	Producto
	Especificaciones
	Unidad de medida
	Cantidad
	Precio unitario 
sin IVA (Quetzales)
	Precio total 
sin IVA (Quetzales)
	Precio total
 con IVA 
(Quetzales)

	1
	
Rótulo de Bienvenida de PRM Zunil en Quetzaltenango.

	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 
1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

	Unidad
	1
	
	
	

	2
	Rótulo de Orientación de PRM Zunil en Quetzaltenango
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado


1.3 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

b) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

c) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

	Unidad
	1 
	
	
	

	3
	Rotulo de Bienvenida
Parque Regional Municipal Concepción Chiquirichapa, Concepción Chiquirichapa en Quetzaltenango.


	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 

Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

	Unidad
	1
	
	
	

	4
	Rotulo de Orientación
Parque Regional Municipal Concepción Chiquirichapa, Concepción Chiquirichapa en Quetzaltenango


	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.2 Instalación
f) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

g) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

h) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 


1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

	Unidad
	1
	
	
	

	5
	Rotulo de Bienvenida
Parque Nacional Cerro el Baúl


	2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

	Unidad
	1
	
	
	

	6
	Rotulo de Orientación
Parque Nacional Cerro el Baúl

	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.3 Instalación
i) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

j) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

k) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

	Unidad
	1
	
	
	

	7
	Rótulo de Bienvenida PRM Astillero Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 
1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.
	Unidad
	1
	
	
	

	8
	Rótulo Orientación de PRM Astillero Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.4 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

b) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

c) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.
	Unidad
	1
	
	
	

	9
	Rótulo de Bienvenida PRM Astillero Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos.
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 
1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.
	Unidad
	1
	
	
	

	10
	Rótulo Orientación de PRM Astillero Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos.
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.5 Instalación
a) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

b) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

c) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  


b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.
	Unidad
	1
	
	
	

	11
	Rotulo de Bienvenida
Parque Regional Municipal Quetzalí, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.


	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.
	Unidad
	1
	
	
	

	12
	Rotulo de Orientación
Parque Regional Municipal Quetzalí, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.


	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.4 Instalación
l) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

m) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

n) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.
	Unidad
	1
	
	
	

	13
	Rotulo de Bienvenida Parque Regional Ox´ijuy´u, Astillero Municipal San Juan Alotenango, San Juan Alotenango, Sacatepéquez.


	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.
	Unidad
	1
	
	
	

	14
	Rotulo de Orientación
Parque Regional Ox´ijuy´u, Astillero Municipal San Juan Alotenango, San Juan Alotenango, Sacatepéquez
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.5 Instalación
o) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

p) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

q) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

	Unidad
	1
	
	
	

	15
	Rotulo de Bienvenida
Parque Regional Municipal Joya Grande, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.60 metros de largo de estructura 
2.60 metros de largo de impresión 
2.60 metros de alto estructura 
1.80 metros de alto de Impresión 
80 centímetros de base alto de la estructura sobre el suelo.
60 centímetros de base enterrados
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado 

1.2 Instalación
a) Preparación del terreno 
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo. 
 
b) Trabajo de cimentación: 
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento. 
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado. 
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diámetro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diámetro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros. 
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi. 
• Fundir el cimiento. 
 
c) Materiales Rotulo  
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨ 
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20 
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨ x 3/16¨ soldado estructura 
(Ver diagrama 1, instalación de rótulos de Bienvenida) 

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  
 
Impresión 2.60 m x 1.80 de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

	Unidad
	1
	
	
	

	16
	Rotulo de Orientación
Parque Regional Municipal Joya Grande, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
	1.1 Tamaño (Dimensiones):
2.50 metros de largo de estructura
2.50 metros de largo de impresión
2.60 metros de alto estructura
1.50 metros de alto de Impresión
1.10 metros de base alto de la estructura 
Postes de base 1/16¨4¨x4¨, perfil cuadrado

1.6 Instalación
r) Preparación del terreno
•Limpiar, chapear, remover raíces del área en donde se instalará el rótulo.

s) Trabajo de cimentación:
• Excavar el área donde se fundirá el cimiento.
• Colocar adecuadamente el poste del rótulo, nivelado.
• Colocar armado con corridos Acero No 4 (Diametro 1/2¨) + Estribo N0.2 (Diametro 1/4 ¨) a cada 0. 15 metros.
• Preparar la fundición de concreto de grava 3/4” a 3,500 psi.
• Fundir el cimiento.

t) Materiales Rotulo 
• Bases fundidas en concreto al suelo: Columnas de tubos de perfil cuadrado de 1 /16¨4¨x4¨
•Marco para rotulo: Tubo cuadrado de 2¨x2¨Chapa 20
•Tubo sostén de rotulo: Angular de 2¨x2¨   x 3/16¨ soldado estructura
(Ver diagrama 2, rotulos orientadores)

1.3 Materiales
a) Estructura:  
Aluminio Compuesto Material -ACM-  

b) Vinil adhesivo con recubrimiento UV  

Impresión 2.50m x 1.50m de vinil UV fundido 
Aplicar una capa de barniz UV para proteger la impresión de los rayos del sol. 

1.4 Pintura
Toda la estructura del rótulo debe pintarse de color café anticorrosivo.

	Unidad
	1
	
	
	

	Precio neto (Quetzales)
	

	Impuestos (Quetzales)
	

	Precio total (Quetzales)
	

	
Precio total en letras:  _________________________________________________


	


Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.
Asegurar que la sumatoria de precios unitario (Incluyendo decimales) coincida con el precio total.
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Santo Tomas Pecul y Zunil dandole a este un gran atractivo turistico por sus bellos paisajes y sus bosques nubosos.

Este complejo volcanico presenta diversidad de especies, ya que se registran 247 especies vegetales, distribuidas
de la siguiente manera: 48 especies arbdreas, 51 arbustos, 78 hierbas, 18 lianas, 50 epifitas y 2 especies de parasitas.
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Plataforma 1 ¢Lookout points: 4

eCamping areas: 2
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Plataforma 3

El Parque Regional Municipal Concepcién Chiquirichapa (PRMCC), localizado a una altura de 2,300 a 3,250 msnhm en la cadena
volcanica central de Guatemala, forma parte de los remanentes boscosos mixtos y latifoliados de dicha regién, estos bosques
contribuyen a la conservacion de la biodiversidad, ya que en el drea protegida se reporta alta presencia de endemismo de flora
y fauna, asi como especies de avifauna como el quetzal, chipe rosado y pavo de cacho, y estos se ubican en la parte alta de las
cuencas hidrogréficas del rio Samala y del rio Ocosito, lo que les confiere alta importancia como zona de recarga hidrica.

En la parte alta del bosque denominado Cacique Dormido o Wugqxinkan (en mam) se encuentra presencia de rodal plantado de
pinabete (Abies guatemalensis), especie endémica de Guatemala. Asi mismo, existen areas con potencial para la conservacién,
manejo forestal,y areas que estuvieron degradadas pero que actualmente tienenrestauraciéon ecolégicaatravés dereforestaciones
mixtas con especies nativas.

Los 20 sitios ceremoniales que son utilizados para realizar ceremonias propias de las costumbres ancestrales mam son
considerados de alta importancia cultural y son considerados lugares sagrados.
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Parque Nacional Cerro el Baul
Categoria de manejo: | Pargue Nacional

Mapa de Orientacién

Orientacién Cardinal: X= 395792 Y=1629766 ErinCipC”eS pUﬁTOS de in_l_erés:
Area de Sendero: 5 Km de Sendero
Areas para aviturismo: 2

Leyenda _ Miradores: 3
Area de recreacion: 1
PARQUE Lugares ceremoniales: 2

Area del PN: 60.02 hectdreas

Main points of interest:
Trail area: 5 km of trails
Birdwatching areas: 2
Viewpoints: 3
Recreation area: 1
Ceremonial sites: 2
National Park area: 60.02 hectares

El Parque Nacional Cerro del Badl se ubica en el municipio y departamento de Quetzaltenango, en el Altiplano Occidental del pais.

En el érea protegida existen dos comunidades vegetales siendo estas: bosque dominado por arboles latifoliados (norfe y nor-este) y bosque
mixto con pindceas (al sur). Estas comunidades vegetales conservan hébitat de especies de flora y fauna en diversos grados de desarrollo,
y permiten el flujo de energia y de genes en el drea.

Las especies forestales dominantfes son Quercus peduncularis, Quercus acafenanguensis y Pinus pseudostrobus, compartido con otras 3
especies latifoliadas. Existen 57 especies de plantas vasculares para el sitio, dominando la presencia de hierbas y arbustos. Cuenta con
una riqueza faunistica de 127 especies, entre estas las aves representan cerca del 52%. Una de ellas Cardellina versicolor (chipe cachetes
rosados), especie endémica del altiplano guatemalfeco y cuyo hdbitat estd seriamente amenazado
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Informacién relevante adicional de acuerdo al Area Protegida: El parque estd ubicado en un rango altitudinal
de 1650 a 3000 msnm, bosque nuboso, escarpado, el 90% es bosque latifoliado el resto es mixto, 4 especies
de Quercus. Cuenta con especies endémicas de fauna como pavo de cacho, quetzal, variedad de chipes y
colibries, mamiferos como coyoftes, pumas, margay, armadillos, gato de monte, anda solos, pizotes y zariglieyas.
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Description of the main points of interest:
Trail area
Protected area
Viewpoint
DAPMA Office

Informacion relevante adicional de acuerdo
al Area Protegida:

Areq: 887 Hectdreas
Garita de acceso: control de visitantes e informacién general
Area de parqueo: con circulacién perimetrall.

Vivero municipal: producciéon de 25 mil plantas forestales nativas.
Juegos infantiles: el cual cuenta con resbaladeros,
columpios y juegos vinculados a la naturaleza.

Campo de futbol: en este espacio se desarrollan actividades deportivas.
Monumento a la Biblia: drea especifica para actividades
de iglesias visitantes.

Area de pinabete: observacion de esta especie endémica,
del chipe rosado y quetzal.

Mirador: observacion del paisaje del valle
y cadena vélcanica
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Parque Regional Municipal Quetzali
Categoria de manejo: IV Parque Regional Municipal

QUETZALI -PRM&Q-

Leyenda ) Principales puntos de interés:
Area para acampar: Seguridad perimetral y gurdarecursos.
, Area de Sendero: Dos senderos con una distancia
Poligono Parque total de 3.66 kilmetros.
. Inicio Sendero Area Qe juegos y recreativa: parte frontal.
Areas de Parqueo: al ingresar.
@ Fin Sendero Area de vivero: 2 Dentro del parque ecolégico municipall.
Area del PRMQ: 285 hectdreas.

Mapa de Orientacién
Orientacién Cardinal: X= 356459 Y=1652387

@ Avistamiento de Aves

@ Estaciones Sendero

—— Carretera Nacional Main points of interest:

Camping Area: Perimeter security and park rangers.

: Ingresc? P.rlnC|paI o Trail Area: Two frails with a fotal distance of 3.66 kilometers
== Ruta Ciclismo de Montafia Play and Recreation Area: Located at the front.

= = Sendero Parking Areas: Located at the entrance.

s Parqueo Plant Nursery Area: 2 sites within the municipal ecological park.

A Area de Pinabete PRMQ Area: 285 hectares.

En el drea del Parque Regional Municipal se encuentra 36 fuentes de agua, es un bosgue nuboso, con una altitud de 2,400 a 3,800 msnm.

Las especies de fiora son: Coniferas (Pinus sp. y Cupresus sp.), Abies guatemalensis.

Las especies de fauna son: La ardilla gris nativa, El conejo de rabo blanco, El zorro gris, El Zorrillo manchado. En relacién con las aves, un estudio reciente
sobre la distribucién de aves en el Parque Regional Municipal de San Pedro Sacatepéquez reporté un fotal de 21 especies para esta drea. Las especies
encontradas son: Cardellina versicolor, Trogon mexicanus, Colaptes auratus, Lepidocolaptes affinis, Dryobates villosus, Cyanolyca pumilo, Zonotrichia
capensis, Empidonax affinis, Zimmerius villisimus, Quiscalus mexicanus, Myadestes occidentalis, Sefophaga petechia, Certhia americana, Setophaga
occidentalis, Cyanocitta sterelli, Basileuterus belli, Arremon brunneinucha, Setophaga townsendi, Melanerpes formicivorus, Regulus satrapa. De estas 16

Metros estdn consideradas en la Lista Roja de Especies Amenazadas.
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Descripcidn de los principales puntos de interés:
*Banos: Dentro del parque ecoldégico Ox’ijuy u
« Area para acampar: Seguridad perimetral y guarda
recursos
«Area de Sendero: 2 kilémetros
e Aviturismo: dos areas de aviturismo
*Parqueo: amplio parqueo
«Area del PRM: 267.72 hectéareas

Description of the main points of interest:
*Restrooms: Inside the municipal ecological park
eCamping Area: Perimeter security and park
ranger
*Trail Area: two-kilometer trail/ two birdwatching
transects
*Parking
*PRM Area: 267.72 hectares

Informacidn relevante adicional de acuerdo al Area Protegida: El PRM est& ubicado en un
rango altitudinal de 1214 msnm, bosque nuboso, escarpado, el 90% es bosque latifoliado
el resto es mixto, cuenta con diversas aves, variedad de chipes y colibries, mamiferos
como coyotes, pumas, armadillos, gato de monte, pizotes. También con diversidad de

venados de cola blanca
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‘ *Aguas termales: 2 nacimientos de aguas azufradas
—_— *Area del PRM: 2,391.14 hectareas

Description of the main points of interest:
*Joya Grande Trail: Located in the park’s buffer
zone, it features rest areas, birdwatching
transects, viewpoints, and camping areas.
*Hot springs: 2 sulfur springs
*PRM Area: 2,391.14 hectares

Alotenango

Parque Regional Municipal
Astillero Municipal Joya Grande

Siquinala

EI PRMJG, se encuentra ubicada dentro de la Zona de Veda Definitiva Volcan Acatenango
y Zona de Veda Definitiva Volcan de Fuego. Tiene alrededor del mismo diversas
areas protegidas, formando un corredor biolégico importante para la conservacidon y
proteccién de la biodiversidad. Dentro de las principales areas protegidas adyacentes
al mismo estdn: Parque Regional Municipal Astillero Municipal Volcan Acatenango,
_r/ Reservas Naturales Privadas tales como: San Sebastidn, La Travesia, San José Prem,
Montserrat, La Soledad y Anexo, entre otras.
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